[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.23
pe=0
op=1
opn=1	0	2	0	1	0	0	8	1	8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Dodatek za utrudnienia	Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=				

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS BUDOWLANY

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Dodatek za utrudnienia	Du
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd.III 1994	KNR	4-04 0303-02	4-04	0303-02		0
na=Rozebranie ściany kanału szer 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2.7	1	2,7					

[POZYCJA]
id=2
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0221-02	2-01	0221-02		0
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=210
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210					

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.III 1993	KNR	2-31 0303-02	2-31	0303-02		0
na=Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem-.droga
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=137.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=137.7	1	137,7					

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.III 1993	KNR	2-31 0511-01	2-31	0511-01		0
na=Chodniki i opaski z kostki brukowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=32.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=32.55	1	32,55					

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.III 1993	KNR	2-31 0203-01	2-31	0203-01		0
na=Wykonanie nawierzchni drogi gruntowej z żużla paleniskowego  - grub.po zagęszcz.12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=250
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250					

