[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.23
pe=0
op=1
opn=1	0	2	0	1	0	0	8	1	8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Dodatek za utrudnienia	Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=				

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS BUDOWLANY

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Dodatek za utrudnienia	Du
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd.III 1994						0
na=Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=490.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=490.2	1	490,2					

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.III 1994						0
na=Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiory nie nadające się do użytku
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.III 1994						0
na=Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=420.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=420.8	1	420,8					

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.III 1994						0
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=100.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=100.6	1	100,6					

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.III 1994						0
na=Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=40.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=40.5	1	40,5					

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.III 1994						0
na=Demontaż obróbek blacharskich
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.III 1994						0
na=Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=133.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=133.9	1	133,9					

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.III 1994						0
na=Rozebranie ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	7,2					

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988						0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg /wejścia do kanałów/
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD wyd.I 1988						0
na=Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. pod dodatkowe kanały
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=5.2	1	5,20					

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988						0
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=8.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=8.8	1	8,8					

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.I 1988						0
na=Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=25.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=25.15	1	25,15					

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.I 1988						0
na=Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=17.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=17.5	1	17,5					

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Ściana z bet.komórków.gr.24cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0					

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr.12cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=195.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=195.1	1	195,1					

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr.6cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=115.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=115.7	1	115,7					

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt wełny mineralnej ścianek wewn.
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=36.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=36.3	1	36,3					

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek gr.1/2ceg.pom. gospodarczych
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=68.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=68.9	1	68,9					

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach parteru i piętra
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=647.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=647.5	1	647,5					

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach pom. gospodarczych
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=137.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=137.8	1	137,8					

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe-sutereny
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=247.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=247.6	1	247,6					

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na istniejącym podkładzie na sucho - sutereny
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=123.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=123.8	1	123,8					

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko-sutereny/
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=123.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=123.8	1	123,8					

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=123.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=123.8	1	123,8					

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Winigam
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=132
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=132	1	132					

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam-piętra
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=177.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=177.9	1	177,9					

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=429
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=429	1	429,0					

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm  układane na klej metodą zwykłą-łazienki
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=32.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=32.9	1	32,9					

[POZYCJA]
id=29
pd=(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999						0
na=Licowanie ścian  płytkami terakotowymi o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"-łazienki
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=155.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=155.8	1	155,8					

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany i sufity
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1347.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1347.8	1	1347,8					

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków /kotłownia i pom. gospodarcze/
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=239
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=239	1	239,0					

[POZYCJA]
id=32
pd=(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999						0
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych  z zast.profili poprz.o dług. 60 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=194.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=194.3	1	194,3					

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Paroizolacja stropu podwieszonego z folii
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=388.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=388.6	1	388,6					

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Docieplenie stropu podwieszonego
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=194.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=194.3	1	194,3					

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Izolacja przeciwwilgociowa stropu /budynku dobudowanego/
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=179.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=179.7	1	179,7					

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa/budynek dobudowany/
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=89.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=89.9	1	89,9					

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na ruszcie/budynek dobudowany/
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=89.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=89.9	1	89,9					

[POZYCJA]
id=38
pd=(N.Z.) IGM wyd.II 1997						0
na=Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=490.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=490.2	1	490,2					

[POZYCJA]
id=39
pd=(N.Z.) IGM wyd.II 1997						0
na=Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=76.4
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=76.4	1	76,4					

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75,0					

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=100.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=100.6	1	100,6					

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=40.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=40.5	1	40,5					

[POZYCJA]
id=43
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997						0
na=Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych 200x250x330
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34,0					

[POZYCJA]
id=44
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997						0
na=Kanały z pustaków ceramicznych200x460x330
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14,0					

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	2,4					

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,0					

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=32.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=32.4	1	32,4					

[POZYCJA]
id=48
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998						0
na=Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=0.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.81	1	0,81					

[POZYCJA]
id=49
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998						0
na=Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=6.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6.48	1	6,48					

[POZYCJA]
id=50
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998						0
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=12.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=12.15	1	12,15					

[POZYCJA]
id=51
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998						0
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,0					

[POZYCJA]
id=52
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998						0
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=38.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=38.25	1	38,25					

[POZYCJA]
id=53
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998						0
na=Wyłaz dachowy 80x80
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=0.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.64	1	0,64					

[POZYCJA]
id=54
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=46
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46					

[POZYCJA]
id=55
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=14.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	14,4					

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=17.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=17.6	1	17,6					

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=41.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=41.6	1	41,6					

[POZYCJA]
id=58
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997						0
na=Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=5.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	5,4					

[POZYCJA]
id=59
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997						0
na=Drzwi stalowe do oszklenia o pow. do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=3.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=3.8	1	3,8					

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=45.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=45.7	1	45,7					

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku z siatką metal./w miejscu usuniętego kanału/
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=45.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=45.7	1	45,7					

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Tynki zewn.barwione kat.III na ścianach płaskich j.w + pas szerokości 30 cm  nad gruntem
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=72.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=72.7	1	72,7					

[POZYCJA]
id=63
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998						0
na=Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=374
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=374	1	374,0					

[POZYCJA]
id=64
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998						0
na=Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=430.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=430.7	1	430,7					

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						0
na=Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej -oddzielenie na elewacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=28.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=28.3	1	28,3					

