[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.23
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	KOSZTY ZAKUPU	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR - ETAP I
nb=ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI OBIEKTU NOCLEGOWNI NA PUNKT INFORMACYJNO-SZKOLENIOWY DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ  WYPOZYCZALNIĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
ab=WŁOSZCZOWA UL. BRONIEWSKIEGO 7A
ni=Gmina Włoszczowa
ai=ul. Partyzantów 14,  29-100 Włoszczowa
dt=21.03.2012

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=KOSZTY ZAKUPU	KZ
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=11
il=0

[RMS ZEST 131]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=10
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze kanalizacji sanitarnej, zbiornik ścieków.
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=108
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108					

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=27
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0218-06	2-01	0218-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat.IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=295
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=295	1	295					

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=336
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=336	1	336					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-02	2-01	0229-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III.  /zasypka/
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=360
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	360					

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-02	2-01	0229-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III.  /rozplantowanie nadmiaru ziemi/
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=71
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	71					

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96					

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0207-06	2-18	0207-06		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 280 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0613-01	2-18	0613-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=19
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=montaż szamb 2szt. po 20m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0626-01	2-18	0626-01		1
mpn=1211
na=Kominy włazowe z kręgów betonowych - kręgi o śr. 80 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0626-04	2-18	0626-04		1
mpn=1211
na=Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbetowych z pierścieniem odciążającym i wlazem dla kominów o śr. 80 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=kanalizacja sanitarna wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=20
nu=2
ir=131
wn=			

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=5.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.3	1	5,3					

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=24.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24.5	1	24,5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02	2-01	0320-02		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=24.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24.5	1	24,5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
na=Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-11	4-01	0333-11		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0620-01	2-18	0620-01		1
na=Komory murowane z cegieł - grub.muru 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=0.51
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.51	1	0,51					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0621-01	2-18	0621-01		1
na=Płyty żelbetowe ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi oraz płyty żelbetowe przejściowe na kominach komór i studzienek o śr.950 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=29
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=41.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41.4	1	41.4					

[POZYCJA]
id=30
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=17.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17.1	1	17,1					

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-03	2-15	0205-03		1
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=78
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0212-02	2-15	0212-02		1
na=Montaż wpustów zeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0217-02	2-15	0217-02		1
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0209-03	2-15	0209-03		1
na=Montaż rur wywiewnych żeliwnych o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0209-02	2-15	0209-02		1
na=Montaż rur wywiewnych żeliwnych o śr. 70 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=39
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03	2-15	0224-03		1
na=Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		1
na=Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=42
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-01	2-15	0220-01		1
na=Montaż zlewów żeliwnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0223-02	2-15	0223-02		1
na=Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0213-01	2-15	0213-01		1
na=Montaż syfonów żeliwnych wannowych lub zlewowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wodociągowa wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=46
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=51
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0101-06	INSTAL	0101-06		1
mpn=1211
na=Rurociągi miedziane o śr.zew. 35 mm (grub.ścianek 1.5 mm) lutowane twardo, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38					

[POZYCJA]
id=52
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0101-05	INSTAL	0101-05		1
mpn=1211
na=Rurociągi miedziane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianek 1.5 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=32.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32.8	1	32,8					

[POZYCJA]
id=53
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0101-04	INSTAL	0101-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36					

[POZYCJA]
id=54
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0101-03	INSTAL	0101-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85					

[POZYCJA]
id=55
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0101-02	INSTAL	0101-02		1
mpn=1211
na=Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98					

[POZYCJA]
id=57
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0109-04	INSTAL	0109-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=58
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0109-03	INSTAL	0109-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=59
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0109-02	INSTAL	0109-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19					

[POZYCJA]
id=60
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0109-01	INSTAL	0109-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=37
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37					

[POZYCJA]
id=61
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0105-01	INSTAL	0105-01		1
mpn=1211
na=Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=76
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76					

[POZYCJA]
id=62
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0105-08	INSTAL	0105-08		1
mpn=1211
na=Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=63
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0110-01	INSTAL	0110-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=64
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0106-01	INSTAL	0106-01		1
mpn=1211
na=Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego) o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=65
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0108-01	INSTAL	0108-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 76 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=289.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=289.8	1	289,8					

[POZYCJA]
id=66
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0108-03	INSTAL	0108-03		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=298.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=298.8	1	298,8					

[POZYCJA]
id=67
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0109-01	INSTAL	0109-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=68
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-04	2-15	0115-04		1
mpn=_1211
na=Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-01	2-15	0115-01		1
mpn=_1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0121-01	2-15	0121-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 /analogia/
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=_1211
na=Podgrzewacz wody elektryczny podzlewozmywakowy poj. 10 l. /analogia/
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=72
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-02	2-15	0315-02		1
mpn=1211
na=Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej 5l.
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=73
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 35 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,2					

[POZYCJA]
id=74
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 28mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.96	1	2,96					

[POZYCJA]
id=75
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 22mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=0.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0,7					

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-11	4-01	0333-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-03	4-01	0333-03		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-01	4-01	0339-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=63
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63					

[ELEMENT 1]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=81
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0503-01	2-15	0503-01		1
mpn=1211
na=Kotły stalowe wodne o mocy grzewczej  48kW
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0506-01	2-15	0506-01		1
mpn=1211
na=Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
mpn=_1211_
na=Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=85
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0306-03	INSTAL	0306-03		1
mpn=1211
na=Podejście do pompy cyrkulacyjnej - śr.zew.rury 22 mm - śr.nom.przyłącza pompy 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=86
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0301-08	INSTAL	0301-08		1
mpn=1211
na=Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 42 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde)
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=87
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0301-07	INSTAL	0301-07		1
mpn=1211
na=Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 35 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde)
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=88
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0301-06	INSTAL	0301-06		1
mpn=1211
na=Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde)
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33					

[POZYCJA]
id=89
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0301-05	INSTAL	0301-05		1
mpn=1211
na=Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=79.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=79.4	1	79,4					

[POZYCJA]
id=90
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0301-04	INSTAL	0301-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=173.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=173.2	1	173,2					

[POZYCJA]
id=92
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0301-03	INSTAL	0301-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=206
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=206	1	206					

[POZYCJA]
id=94
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-01	2-15	0418-01		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19					

[POZYCJA]
id=95
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=33
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33					

[POZYCJA]
id=96
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=130
pd=		wycena indwidulana		wycena indwidulana		0
na=Dostawa grzejników (materiały)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=100
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0305-01	INSTAL	0305-01		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=55
jm=kol.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55					

[POZYCJA]
id=101
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-07	INSTAL	0309-07		1
mpn=1211
na=Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=55
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55					

[POZYCJA]
id=102
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-02	INSTAL	0309-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=55
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55					

[POZYCJA]
id=103
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-09	INSTAL	0309-09		1
mpn=1211
na=Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=0
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0					

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0426-01	2-15	0426-01		1
mpn=_1211
na=Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm3
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=106
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-05	INSTAL	0309-05		1
mpn=1211
na=Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o.o śr.nom. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=107
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-04	INSTAL	0309-04		1
mpn=1211
na=Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o.o śr.nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=108
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-02	INSTAL	0309-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=109
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0111-04	INSTAL	0111-04		1
mpn=1211
na=Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=110
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0308-05	INSTAL	0308-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 32 mm w instalacji c.o.
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=111
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0308-06	INSTAL	0308-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 40 mm w instalacji c.o.
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=112
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0312-05	2-20	0312-05		1
mpn=1211
na=Manometry z rurką syfonową
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=114
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0312-05	2-20	0312-05		1
mpn=1211
na=Manometry z rurką syfonową i kurkiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=116
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 42 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=0.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.78	1	0,78					

[POZYCJA]
id=117
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 35 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.92	1	1,92					

[POZYCJA]
id=118
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 28 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.97	1	2,97					

[POZYCJA]
id=119
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0507-01	2-16	0507-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 22mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5					

[POZYCJA]
id=121
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0307-01	INSTAL	0307-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji c.o.
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=513.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=513.6	1	513,6					

[POZYCJA]
id=122
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0307-02	INSTAL	0307-02		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=55
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55					

[POZYCJA]
id=123
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0307-04	INSTAL	0307-04		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=55
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55					

[POZYCJA]
id=125
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-11	4-01	0333-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=126
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-03	4-01	0333-03		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=127
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[ELEMENT 1]
na=
wa=0
kn=0	0	0
id=129
nu=5
wn=			

